# Uživatelský manuál EasyPet KK-360R

Elektronický výcvikový obojek EasyPet ® KK 360R. KK-360R je vodotěsný do hloubky 0,5 metru. Velmi efektivní systém pro výcvik psa na vzdálenost až 600m. Bezpečný, humánní, robustní a vysoce účinný elektronický obojek pro výcvik psa. Můžete ovládat až 3 psy najednou. Statické impulsy jsou neškodné pro psa. Obojek má kromě statického impulzu (10 úrovní) také vibrace (10 úrovní) a zvukový tón (10 skupin). Vhodný pro rychlé a efektivní trénování psa.

**Základní charakteristika elektronického obojku pro psy:**

* Z jednoho vysílače lze provádět výcvik až 3 psů najednou (předpokladem je vícero přijímačů)
* Vodotěsný a nabíjecí přijímač
* 3 nastavení korekcí: varovný signál (10 skupin), vibrace (10 úrovní) a statické impulsy (10 úrovní)
* Pogumovaný vysílač s velkými tlačítky pro snadné a pohodlné užívání
* Velký, podsvícený LCD displej pro snadný výcvik
* Dosah až 600 m (na otevřeném prostranství)
* Dlouhé a krátké elektrody pro všechny typy srstí
* Nízká spotřeba baterie
* Indikátor spotřeby baterie na vysílači i na přijímači
* Přenosová frekvence 433,92 MHz
* Důležité upozornění: Tento výcvikový systém je vhodný pouze pro zdravé psy starší 6 měsíců.

**Obsah balení:**

* 1 x vysílač s velkým LCD displejem (na 9V baterii)
* 1 x 9V(6F22) baterie
* 1 x nabíjecí přijímač s obojkem
* 1 x řemínek obojku
* 1 x sítový adapter
* 1 x testovací výbojka pro testování statických impulsů
* dlouhé a krátké elektrody
* 2 x návod k použití (anglický a český)

**Jak obojek pracuje**

Při užití obojku máte na výběr 10 skupin zvukových signálů určených pro pochvalu, varování nebo přivolání psa k sobě. Prostřednictvím vysílače můžete také vyslat signál v podobě vibrace nebo neškodné stimulace – systém elektronického obojku má 10 úrovní vibračních signálů a 10 úrovní statického impulsu. Umožňuje Vám tak zvolit správné nastavení šité na míru povaze Vašeho psa a výcviku, pro který jste se rozhodli.

**Důležité**: Tento výcvikový systém má dosah až 600 metrů. Záleží na způsobu, kterým držíte vysílač. Pro dosažení nejlepšího výsledku držte vysílač vertikálně co nejdále od vašeho těla a nad hlavou. Ern, počasí, budovy a stromy mohou negativně ovlivnit maximální dosah.

**Zprovoznění obojku**

**Krok 1: Připravte vysílačku**

Pro zapnutí vysílačky zmáčkněte a držte tlačítko ON (+) po dobu tří vteřin. Pro vypnutí držte tlačítko OFF (-) po dobu tří vteřin.

Pokud není v ikoně baterie žádná čárka, baterie ve vysílači je vybita a je potřeba ji vyměnit.

**LCD display**

A: Stav baterie

B: Zvolená kanál (pes A/pes B/pes C)

C: Zvolená korekce (impulz, vibrace, zvuk)

D: Symbol menu (pokud jste v menu), nebo symbol odeslání signálu

E: Nastavená úroveň

F: Nastavená úroveň zvuku

G: Nastavená úroveň vibrace

H: Nastavená úroveň impulzu

**Popis tlačítek**

1: Menu: krátký stisk otevře menu, další krátký stisk jej zavře.

2: Zapnutí - Pro zapnutí vysílačky zmáčkněte a držte tlačítko po dobu tří vteřin.

3: Vypnutí - Pro vypnutí vysílačky zmáčkněte a držte tlačítko po dobu tří vteřin.

4: Zmáčknutí či držení vyšle zvukový příkaz do přijímače

5: Zmáčknutí či držení vyšle příkaz k vibraci do přijímače

6: Zmáčknutí či držení vyšle příkaz k impulzu do přijímače

7: Přepne na psa A

8: Přepne na psa B

9: Přepne na psa C

**Menu**

V menu nastavíte úroveň, která bude vyslána do přijímače. Dostanete se do něj tlačítkem se symbolem klíče (na obr. 1).

**Nabíjení přijímače**

**Dobíjení trvá přibližně 2-3 hodiny.**

**Po dokončení nabíjení nezapomeňte řádně zasadit zpět gumovou krytku.**

**Zapnutí přijímače**

****

**Zmáčkněte a držte tlačítko na přijímači 3 vteřiny. Přijímač se zapne, a zelená kontrolka problikne.**

**Zmáčkněte tlačítko 3x po sobě a přijímač se vypne. Potvrdí červená kontrolka.**

**Pro zjištění, zda je přijímač zapnut, jednou rychle zmáčkněte tlačítko – pokud problikne zelená, je zapnutá, pokud ne, je vypnutý.**

Po dobu nabíjení je přijímač zapnut.

**Spárování přijímače s vysílačkou**



* **Zapněte oba přístroje.**
* **Na vysílačce zvolte kanál, pro který chcete přijímač spárovat (A, B, C). Pokud používáte pouze jeden přijímač, ponechte výchozí hodnotu A.**
* **Na vysílačce zmáčkněte a držte jakékoliv akční tlačítko (vibrace, zvuk, impuls).**
* **V tu samou chvíli zmáčkněte a držte tlačítko na přijímači.**
* **Během dvou vteřin dojde k spárování zařízení, což bude potvrzeno střídavým problikáváním červené a zelené kontrolky na přijímači.**
* **Nyní můžete obě tlačítka pustit.**

**Použití/test funkcí**

****

**Zmáčkněte tlačítko vibrací na vysílačce – přijímač zavibruje. Můžete jej držet až 8 vteřin – přijímač bude vibrovat déle.**

**Zmáčkněte tlačítko impulzu na vysílačce – přijímač vydá impuls. Jeho funkci můžete otestovat přiloženou kontrolní výbojkou. Můžete jej držet až 8 vteřin – přijímač bude vibrovat déle.**

**Zmáčkněte tlačítko zvuku na vysílačce – přijímač vydá zvukové upozornění.**

**Nasaďte obojek s přijímačem psovi**

Utáhněte obojek na krku Vašeho psa tak, abyste dokázali prostrčit pod obojkem jeden prst. Obojek by měl psovi pohodlně sedět. Ujistěte se, že jsou elektrody v přímém kontaktu s kůží. Chlupy mezi elektrodami a kůží mohou zapříčinit snížení účinnosti či úplné znefunkčnění zařízení. Pokud je to nezbytné, oholte část ochlupení v místě pro elektrody.

### Tipy k použití

* Tento výcvikový obojek je určen k tréninku chování a není navržen pro užívání bez nezbytné interakce. Vždy odměňte psa za správné chování.
* Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: **www.Youtube.com/ ElektroObojky**
* Ústní příkazy doplněné odměnou budou mít velký podíl na úspěchu výcviku.
* Věk psa by měl být alespoň 6 měsíců, než začnete trénovat.
* Používejte ústní příkazy, elektronický obojek pouze tehdy, je-li to nezbytné. Buďte konzistentní, co se týče znění ústních příkazů - používejte vždy stejná slova.
* Užívejte zvukový signál jako varování. Pes si přivykne tomu, že po zvukovém signálu přichází impulz a rychle se naučí vnímat pípání jako varování.
* Systém by neměl být použit pro psy s agresivní povahou - v tomto případě se poraďte o vhodnosti užití s vaším veterinářem nebo profesionálním trenérem.

## Bezpečnost

* Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte často umístění obojku, jeho správné utažení a umístění elektrod. Kontrolujte kůži v místech elektrod, zda se nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek co nejčastěji sundávejte, případně se poraďte se vaším veterinářem.
* Obojek by měl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).
* Omyjte psův krk v místě umístění elektrod tak často, jak je potřeba.

## Hlavní problémy

**Zdá se, že obojek nepracuje správně**

* Ujistěte se, že je přijímač i vysílač plně nabitý
* Dle instrukcí obojek spárujte s vysílačkou
* Ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové intenzitě
* Ujistěte se, že obojek nebyl vysílačem vypnut
* Ujistěte se, že mále na vysílačce zvolen správný přijímač
* Spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte znovu

**Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí**

* Ujistěte se, že máte správně zapojeny konektory do sítě a zařízení
* Otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

**Můj pes nereaguje na korekce**

* Otestujte přijímač dle instrukcí
* Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
* Zvyšte intenzitu korekcí

# Videa

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: **www.Youtube.com/ ElektroObojky**

# Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<http://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky-easypet/384-elektronicky-vycvikovy-obojek-easypet-kk-360r.html>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

NESCIO s. r.o.,

Obchodní náměstí 1590/4, Praha

Infolinka: 721 471 118

Prodejna: 775 595 558

Email: info@elektro-obojky.cz